(module microSD_TF-15x15 locked (layer F.Cu) (tedit 5F0D6D89)
  (descr microSD_TF_卡座_带自弹外焊式)
  (attr smd)
  (fp_text reference J10 (at 0 0 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_text value microSD_TF (at -4.95 6.7 180) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_line (start 7.35 -3.95) (end 7.35 -7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.35 6.05) (end 7.35 -1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.8 7) (end -2.85 7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.35 -1.25) (end -7.35 6.05) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.35 -7) (end -7.35 -3.95) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2 -6.5) (end -4.25 -7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.35 -6.5) (end -2 -6.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.35 -7) (end 7.35 -7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -3.05 -3) (size 1 1) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 4.93 -3) (size 1 1) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 7.75 -2.6) (size 1.2 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -7.75 -2.6) (size 1.2 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -6.85 7) (size 1.6 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 7.75 7) (size 1.2 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.25 7.5) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.15 7.5) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.05 7.5) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.05 7.5) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.15 7.5) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 3.25 7.5) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 4.35 7.5) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 5.45 7.5) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 6.55 7.5) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model "D:/MyKiCAD/MyPackages3d/sdcard/Micro SD Card holder.step"
    (offset (xyz 0.9999999849815068 6.999999894870548 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 180))
  )
  (model D:/MyKiCAD/MyPackages3d/sdcard/Micro_SD_TF.step
    (offset (xyz 1 1.5 0.5))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
