(module AIR640W (layer F.Cu) (tedit 60AAFD19)
  (fp_text reference REF*** (at 0 3.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value AIR640W (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 8.89 -15.24) (end 8.89 11.43) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.62 -13.97) (end -7.62 -13.97) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -7.62 10.16) (end -7.62 9.652) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -7.62 -8.89) (end 7.62 -8.89) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.89 -15.24) (end 8.89 -15.24) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.08 10.16) (end 7.62 10.16) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.62 -13.97) (end 7.62 -8.89) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -7.62 -13.97) (end -7.62 -8.89) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.62 10.16) (end 7.62 9.652) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.89 11.43) (end -8.89 11.43) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.89 11.43) (end -8.89 -15.24) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.08 10.16) (end -7.62 10.16) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_circle (center 5.08 -7.62) (end 5.588 -7.62) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 10 smd rect (at -7.62 8.636) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at -2.032 10.16 180) (size 1.016 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 7.62 2.54) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 7.62 -5.588) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 7.62 2.54) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -7.62 -1.524) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -7.62 -3.556) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -7.62 -5.588) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -7.62 -7.62) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -7.62 6.604) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 2.032 10.16 180) (size 1.016 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 7.62 4.572) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 7.62 4.572) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 7.62 6.604) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 7.62 -3.556) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -7.62 4.572) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -4.064 10.16 180) (size 1.016 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 7.62 -5.588) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 7.62 0.508) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 0 10.16 180) (size 1.016 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -7.62 0.508) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 4.064 10.16 180) (size 1.016 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 7.62 -1.524) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 7.62 -7.62) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 7.62 -1.524) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 7.62 -3.556) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 7.62 6.604) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 7.62 0.508) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -7.62 2.54) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 7.62 8.636) (size 2.54 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/../../luatos-module/luatos-module.pretty/air640w.STEP
    (offset (xyz 0 2.5 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
