(module LUATOS_20PIN (layer F.Cu) (tedit 60CC42B4)
  (fp_text reference U1 (at 13.97 -17.78) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.143 1.143) (thickness 0.152)) (justify left))
  )
  (fp_text value LUATOS_20PIN (at -24.13 -17.78) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 1.143 1.143) (thickness 0.152)) (justify left))
  )
  (fp_line (start -24.13 -3.81) (end -24.13 -12.065) (layer F.SilkS) (width 0.203))
  (fp_line (start -24.13 -13.97) (end -24.13 -12.065) (layer F.SilkS) (width 0.203))
  (fp_line (start -26.67 -13.97) (end -24.13 -13.97) (layer F.SilkS) (width 0.203))
  (fp_line (start -26.67 -3.81) (end -26.67 -13.97) (layer F.SilkS) (width 0.203))
  (fp_line (start -24.13 -3.81) (end -26.67 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.203))
  (fp_line (start -24.13 13.97) (end -24.13 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.203))
  (fp_line (start -26.67 13.97) (end -24.13 13.97) (layer F.SilkS) (width 0.203))
  (fp_line (start -26.67 -1.27) (end -26.67 13.97) (layer F.SilkS) (width 0.203))
  (fp_line (start -24.13 -1.27) (end -26.67 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.203))
  (fp_line (start -24.13 0.635) (end -24.13 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.203))
  (fp_line (start 26.67 -3.81) (end 26.67 -12.065) (layer F.SilkS) (width 0.203))
  (fp_line (start 26.67 -13.97) (end 26.67 -12.065) (layer F.SilkS) (width 0.203))
  (fp_line (start 24.13 -13.97) (end 26.67 -13.97) (layer F.SilkS) (width 0.203))
  (fp_line (start 24.13 -3.81) (end 24.13 -13.97) (layer F.SilkS) (width 0.203))
  (fp_line (start 26.67 -3.81) (end 24.13 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.203))
  (fp_line (start 26.67 13.97) (end 26.67 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.203))
  (fp_line (start 24.13 13.97) (end 26.67 13.97) (layer F.SilkS) (width 0.203))
  (fp_line (start 24.13 -1.27) (end 24.13 13.97) (layer F.SilkS) (width 0.203))
  (fp_line (start 26.67 -1.27) (end 24.13 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.203))
  (fp_line (start 26.67 0.635) (end 26.67 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.203))
  (fp_text user +5V (at -20.542381 -12.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user GND (at -20.542381 -10.16) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user +3.3V (at -21.256666 -7.62) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user VCCIO (at -21.59 -5.08) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user U_TX (at -20.780476 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user U_RX (at -20.899524 2.54) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user PWM (at -20.661428 5.08) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user PWM (at -20.661428 7.62) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user SCL (at -20.399524 10.16) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user SDA (at -20.423333 12.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user ADC (at 20.883809 -12.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user DAC (at 20.883809 -10.16) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user GPIO (at 21.217143 -7.62) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user GPIO (at 21.217143 -5.08) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user SCK (at 20.931428 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user MOSI (at 21.264762 2.54) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user MISO (at 21.264762 5.08) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user CS (at 20.431428 7.62) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user GPIO (at 21.217143 10.16) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user GPIO (at 21.217143 12.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 17 thru_hole circle (at 25.4 -5.08 270) (size 1.575 1.575) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 25.4 -7.62 270) (size 1.575 1.575) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 25.4 -10.16 270) (size 1.575 1.575) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
  (pad 20 thru_hole rect (at 25.4 -12.7 270) (size 1.575 1.575) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
  (pad 16 thru_hole rect (at 25.4 0 270) (size 1.575 1.575) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 25.4 2.54 270) (size 1.575 1.575) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 25.4 5.08 270) (size 1.575 1.575) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 25.4 7.62 270) (size 1.575 1.575) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 25.4 10.16 270) (size 1.575 1.575) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 25.4 12.7 270) (size 1.575 1.575) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -25.4 12.7 270) (size 1.575 1.575) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -25.4 10.16 270) (size 1.575 1.575) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -25.4 7.62 270) (size 1.575 1.575) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -25.4 5.08 270) (size 1.575 1.575) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -25.4 2.54 270) (size 1.575 1.575) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
  (pad 5 thru_hole rect (at -25.4 0 270) (size 1.575 1.575) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -25.4 -12.7 270) (size 1.575 1.575) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -25.4 -10.16 270) (size 1.575 1.575) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -25.4 -7.62 270) (size 1.575 1.575) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -25.4 -5.08 270) (size 1.575 1.575) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/../../luatos-module/luatos-module.pretty/20pin3d/直排针排母.STEP
    (offset (xyz -42.72279999999999 -11.8364 1.651))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
