
(module SOT95P280X135-6N (layer F.Cu) (tedit 5FAC25EE)
  (descr "<b>SOT2-23-6</b><br>")
  (fp_text reference REF** (at 0.0 0.0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_text value SOT95P280X135-6N (at 0.0 0.0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_line (start -2.125 -1.835) (end 2.125 -1.835) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.125 -1.835) (end 2.125 1.835) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.125 1.835) (end -2.125 1.835) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.125 1.835) (end -2.125 -1.835) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.8 -1.46) (end 0.8 -1.46) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.8 -1.46) (end 0.8 1.46) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.8 1.46) (end -0.8 1.46) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.8 1.46) (end -0.8 -1.46) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.8 -0.51) (end 0.15 -1.46) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.275 -1.46) (end 0.275 -1.46) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0.275 -1.46) (end 0.275 1.46) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0.275 1.46) (end -0.275 1.46) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -0.275 1.46) (end -0.275 -1.46) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.875 -1.6) (end -0.625 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -1.25 -0.95) (size 1.25 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -1.25 0.0) (size 1.25 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -1.25 0.95) (size 1.25 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 1.25 0.95) (size 1.25 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 1.25 0.0) (size 1.25 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 1.25 -0.95) (size 1.25 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)