(module 4056E_LiIon_loader_prot (layer F.Cu) (tedit 55D73003)
  (fp_text reference M1 (at -1.266 1.13) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 4056E_Loader_prot (at 0.66 -3.46) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -13.29 8.27) (end 12.7 8.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.3 -8.88) (end 12.7 -8.87) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.87 2.96) (end -13.87 -3.59) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_text user microUSB (at -9.538 -0.314 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -13.856 2.988) (end -13.348 2.988) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.348 2.988) (end -13.094 2.48) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.094 2.48) (end -12.84 2.48) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.856 -3.616) (end -13.348 -3.616) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.348 -3.616) (end -13.094 -3.108) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.094 -3.108) (end -8.268 -3.108) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.268 -3.108) (end -8.268 2.48) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.268 2.48) (end -12.84 2.48) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_text user B- (at 10.674 1.29) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user B+ (at 10.674 -2.012) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user OUT- (at 7.19 6.556) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user OUT+ (at 6.87 -6.348) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user IN- (at -6.9 6.76) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user IN+ (at -7.43 -6.13) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -13.296 8.275) (end -13.296 -8.87) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 12.706 -8.87) (end 12.706 8.275) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole rect (at -10.76 -6.51) (size 2.1 2.1) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole rect (at -10.76 6.37) (size 2.1 2.1) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole rect (at 10.7 6.37) (size 2.1 2.1) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole rect (at 10.7 -6.33) (size 2.1 2.1) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole rect (at 10.7 -3.79) (size 2.1 2.1) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole rect (at 10.7 3.83) (size 2.1 2.1) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
