(module 16850_cell_casket (layer F.Cu) (tedit 55D20D10)
  (fp_text reference REF** (at 38.7 -6.45) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 16850_cell_casket (at 19.812 -11.684) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 49.5 -3) (end 44.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 49.5 -3) (end 55.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 76.5 -3.5) (end 76.5 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 76.5 3.5) (end 1.5 3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 3.5) (end 1.5 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 -3.5) (end 76.5 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 55.5 0) (end 49.5 3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 49.5 3) (end 44.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_text user BLM (at 49.9 0.1) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 3 2) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user 18650 (at 27.5 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 2 2) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 60.5 0) (end 62.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center 61.5 0) (end 63 -0.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 18 -1) (end 18 1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 17 0) (end 19 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center 18 0) (end 19 -1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center 67 0) (end 67 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center 11 0) (end 11 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center 67 0) (end 66.8 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center 11 0) (end 10.8 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 10.45) (end 0 -10.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 78 10.45) (end 0 10.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 78 -10.45) (end 78 10.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -10.45) (end 78 -10.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 thru_hole rect (at 77.474 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.504 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
