(module 4056E_LiIon_loader (layer F.Cu) (tedit 569E29C6)
  (fp_text reference M1 (at -1.266 1.13) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 4056E_Loader_prot (at 0.66 -3.46) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -13.29 8.5) (end 12.7 8.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.3 -8.5) (end 12.7 -8.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.77 3.36) (end -13.77 -3.19) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_text user microUSB (at -9.438 0.086 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -13.756 3.388) (end -13.248 3.388) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.248 3.388) (end -12.994 2.88) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -12.994 2.88) (end -12.74 2.88) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.756 -3.216) (end -13.248 -3.216) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.248 -3.216) (end -12.994 -2.708) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -12.994 -2.708) (end -8.168 -2.708) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.168 -2.708) (end -8.168 2.88) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.168 2.88) (end -12.74 2.88) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_text user B- (at 10.674 1.29) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user B+ (at 10.674 -2.012) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user OUT- (at 7.19 6.556) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user OUT+ (at 6.87 -6.348) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user IN- (at -6.9 6.76) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user IN+ (at -7.43 -6.13) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -13.296 8.5) (end -13.296 -8.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 12.706 -8.5) (end 12.706 8.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole rect (at -11 -6.5) (size 3 3) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole rect (at -11 6.5) (size 3 3) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole rect (at 11 7) (size 2.5 2.5) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole rect (at 11 -7) (size 2.5 2.5) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole rect (at 11 -3.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole rect (at 11 3.75) (size 2.5 2.5) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
