(footprint "4435" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at -3.705 0 90) (layer "F.SilkS")
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 888d4749-ec8d-48e0-b622-265ef152540e)
  )
  (fp_text value "4435" (at 0 0) (layer "F.Fab")
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 92782e22-8381-4ed1-a11f-ef69c9601af0)
  )
  (fp_line (start -2.705 -1.9) (end 2.705 -1.9)
    (stroke (width 0.12) (type default)) (layer "F.SilkS") (tstamp 3128977c-e0a0-4ca7-8f5b-79eab6c86d44))
  (fp_line (start -2.705 1.1) (end -2.705 -1.9)
    (stroke (width 0.12) (type default)) (layer "F.SilkS") (tstamp b5339e6e-bef0-40f8-ac0d-5ffe68b262f3))
  (fp_line (start -1.905 1.9) (end -2.705 1.1)
    (stroke (width 0.12) (type default)) (layer "F.SilkS") (tstamp 267dcc87-49da-46db-86da-4ce81b7d2468))
  (fp_line (start 2.705 -1.9) (end 2.705 1.9)
    (stroke (width 0.12) (type default)) (layer "F.SilkS") (tstamp 14aaa409-1cdb-4bf6-a811-f0da4dffe73a))
  (fp_line (start 2.705 1.9) (end -1.905 1.9)
    (stroke (width 0.12) (type default)) (layer "F.SilkS") (tstamp 1789de97-d192-4375-b67e-3ad05848eee2))
  (fp_line (start -2.46 -4.85) (end 2.46 -4.85)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp f4d6fc79-0700-4ee7-b411-e8f033ff66d3))
  (fp_line (start -2.46 4.85) (end -2.46 -4.85)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 3cfe9046-c22e-44b7-8f86-5e90bf2c83b0))
  (fp_line (start 2.46 -4.85) (end 2.46 4.85)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 41eb9d06-d36a-4d1d-a098-b2c48b580c65))
  (fp_line (start 2.46 4.85) (end -2.46 4.85)
    (stroke (width 0.05) (type default)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 05ce4f60-8c60-4fe2-86da-df65172ffb03))
  (pad "1" smd rect (at -1.905 -3.5) (size 0.6 2.2) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 239f0d43-7a93-43bf-abef-be78a7aed604))
  (pad "1" smd rect (at -0.635 -3.5) (size 0.6 2.2) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp a9c370b9-178b-48cd-94a4-ca368fb8484d))
  (pad "1" smd rect (at 0.635 -3.5) (size 0.6 2.2) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 8d506357-8b26-4d9b-b778-52fd40f96071))
  (pad "1" smd rect (at 1.905 -3.5) (size 0.6 2.2) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 4f4e03c6-0964-4327-a6cb-2e71085bfef0))
  (pad "2" smd rect (at 1.905 3.5) (size 0.6 2.2) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 3f6b4cbd-12fd-4380-92b9-d204178e6014))
  (pad "3" smd rect (at -1.905 3.5) (size 0.6 2.2) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp bb893791-93a0-4766-9b0e-f175da5df5f4))
  (pad "3" smd rect (at -0.635 3.5) (size 0.6 2.2) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 8487832e-80f2-4019-9519-9da7cbe24a96))
  (pad "3" smd rect (at 0.635 3.5) (size 0.6 2.2) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (thermal_bridge_angle 45) (tstamp 4ecffbef-d0f1-4d07-af9a-0fb6030dccea))
)
