
(module SOT-23-6 (layer F.Cu) (tedit 5FBEB024)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.0762369 -0.0794385 900) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.600290551181 0.600290551181) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_text value SOT-23-6 (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.787401574803 0.787401574803) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_line (start 0.7 -1.5) (end 0.7 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start 0.7 1.5) (end -0.7 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start -0.7 1.5) (end -0.7 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start -0.7 -1.5) (end 0.7 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_circle (center -1.2 -1.7) (end -0.9764 -1.7) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (pad 2 smd rect (at -1.35 0.0) (size 1.0 0.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 1 smd rect (at -1.35 -0.95) (size 1.0 0.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -1.35 0.95) (size 1.0 0.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 1.35 0.95) (size 1.0 0.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 1.35 -0.95) (size 1.0 0.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 1.35 0.0) (size 1.0 0.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)