(module ANT_LTE_19mm locked (layer F.Cu) (tedit 5F0FF619)
  (fp_text reference AE1 (at 3.5 -1.25 -180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.6) (thickness 0.12)))
  )
  (fp_text value Antenna (at 5 2 -180) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 19 2.5) (end 19 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.5 -2.5) (end 10.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 13 2.5) (end 11.5 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 14.5 -2.5) (end 13 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 16 2.5) (end 14.5 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 17.5 -2.5) (end 16 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 19 2.5) (end 17.5 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 0) (end 10.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -2.5) (end 19 -2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 19 -2.5) (end 19 2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 19 2.5) (end 0 2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 0 2.5) (end 0 -2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model "D:/MyKiCAD/MyPackages3d/Ant/User Library-Spring GSM Antenna.STEP"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.8 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
